| Kezdőlap > Speciális beolvasási feladatok Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén Az EPSON Scan program Color Restoration (Színhelyreállítás) szolgáltatásának segítségével a régi, kifakult vagy helytelenül exponált fényképekből élethű színekkel rendelkező, éles képeket állíthat elő. A nyomtatott fényképeket, negatívokat és diákat a beolvasáskor automatikusan helyreállíthatja.
Eredeti kép | Színhelyreállítás után
Kövesse az alábbi lépéseket, ha színhelyreállítást szeretne végrehajtani az EPSON Scan segítségével:
| Helyezze az eredeti fényképet, filmet vagy diát a lapolvasóra. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok és fényképek elhelyezése Film és diák elhelyezése (Perfection 3490 Photo) Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo)
| Indítsa el az EPSON Scan programot. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival Beolvasás indítása az EPSON Scan programmal Beolvasás indítása az EPSON Creativity Suite programcsomaggal Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal
| Amikor megjelenik az EPSON Scan program ablaka, az éppen használt beolvasási üzemmódtól függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
| Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) mód: folytassa a 4. lépéssel. Full Auto (Automatikus) mód: Kattintson a Customize (Testreszabás) gombra, majd jelölje be a Specify document type for Full Auto Mode (Dokumentumtípus megadása automatikus módhoz) jelölőnégyzetet, és ha szükséges, adja meg a beolvasni kívánt eredeti típusát. Ezután jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. Folytassa a 9. lépéssel.
|  | Megjegyzés:
A Full Auto (Automatikus) mód fényképek beolvasásakor történő használatáról további részleteket A Full Auto (Automatikus) mód használata című rész tartalmaz. A Full Auto (Automatikus) mód film vagy diák beolvasásakor történő használatáról további részleteket A Full Auto (Automatikus) mód használata című rész tartalmaz. A beolvasási üzemmód fényképek beolvasásakor történő módosítását A beolvasási mód megváltoztatása című rész ismerteti. A beolvasási üzemmód film vagy diák beolvasásakor történő módosítását A beolvasási mód megváltoztatása című rész ismerteti.
| Adja meg a beolvasni kívánt eredeti típusának alapszintű beállításait, majd a kép(ek) felhasználási módjától függően adja meg a Destination (Cél) beállítás értékét. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok vagy fényképek: lásd: Alapvető beállítások kiválasztása Film vagy diák: lásd: Alapvető beállítások kiválasztása
| Kattintson a Preview (Előkép) gombra a kép(ek) előképének megtekintéséhez, majd jelölje ki a beolvasási területet. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok vagy fényképek: lásd: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás Film vagy diák: lásd: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás
| A Color Restoration (Színhelyreállítás) beállítást a következőképpen adhatja meg:
| Home (Otthoni) mód: jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) jelölőnégyzetet. Professional (Professzionális) mód: lefelé görgetve jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, és jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) jelölőnégyzetet.
| Végezzen el minden további szükséges képmódosítást. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok vagy fényképek: lásd: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása Film vagy diák: lásd: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása
| Adja meg a kép kívánt méretét. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok vagy fényképek: lásd: A beolvasási méret kiválasztása Film vagy diák: lásd: A beolvasási méret kiválasztása
| A beolvasáshoz és a kép(ek) színének helyreállításához kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
Az ezt követő műveletek attól függnek, hogy miként indította el az EPSON Scan programot. További tudnivalókat az alábbi témakörökben talál:
| Dokumentumok vagy fényképek: lásd: A beolvasás befejezése Film vagy diák: lásd: A beolvasás befejezése