| Kezdőlap > Problémamegoldás Az Auto Film Loader egységgel kapcsolatos problémák (Perfection 3590 Photo) Az Auto Film Loader nem húzza be a filmet Filmelakadás az Auto Film Loader egységben Az Auto Film Loader nem húzza be a filmet Győződjön meg arról, hogy a filmet a Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe című részben leírtak szerint töltötte be. Győződjön meg arról, hogy a Start (Indítás) jelzőfény zölden világít. Ha a jelzőfény zölden villog, várja meg az aktuális művelet befejeződését, ekkor a jelzőfény zölden világítani kezd. Ha a Start (Indítás) jelzőfény pirosan világít, a probléma megoldásához olvassa el A lapolvasó jelzőfénye által jelzett problémák című témakört. Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó biztonságosan csatlakozik a számítógéphez, és próbálja meg újból betölteni a filmet. Vissza az elejére Filmelakadás az Auto Film Loader egységben
| Ha csukva van a filmadagoló fedele, nyomja meg és nyissa ki, majd nyissa fel teljesen a filmvezetőt.
| Nyomja meg az Eject (Kiadás) gombot. Ha a készülék nem adja ki a filmet, folytassa a következő lépéssel.
| A lapolvasó kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
| Nyissa fel a lapolvasó fedelét.
| Ellenőrizze az Auto Film Loader belsejét, hogy megállapítsa a filmelakadás helyét.
| Amennyiben a film a fóliaegység ablaka felett akadt el: Tartsa a kezével a lapolvasó fedelét, és forgassa el az adagológombot a nyíllal jelzett irányba egészen addig, amíg a film vége is kijut a lapolvasó fedelén lévő betöltési területről. Ezután óvatosan húzza ki a filmet.
Amennyiben a film a fóliaegység ablakánál vagy alatta akadt el: Tartsa a kezével a lapolvasó fedelét, és nyissa fel a filmút fedelét (az alábbi ábrán látható módon). Forgassa el az adagológombot a nyíllal jelzett irányba egészen addig, amíg a film vége is kijut a lapolvasó fedele alatti betöltési területről. Ezután óvatosan húzza ki a filmet.
|  | Megjegyzés:
Az adagológombot csak akkor fordítsa el, ha a film elakadt.
| Zárja be az EPSON Scan szoftvert, ha éppen fut. A bekapcsoláshoz dugja be a lapolvasó tápkábelét a konnektorba, és próbálja meg újból a beolvasást.
Vissza az elejére |