| Kezdőlap > Problémamegoldás A beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák A lapolvasó nem olvassa be a dokumentum széleit Csak néhány pont jelenik meg a kép helyett Egy sor pont mindig megjelenik a beolvasott képen A kép egyenes vonalai görbék a beolvasott képen A kép torz vagy elmosódott A színek foltosak vagy torzulnak a kép szélén A beolvasott kép túl sötét Az eredeti hátulján lévő kép látszik a beolvasott képen Moiré (keresztvonalkás) mintázat látszik a beolvasott képen A karakterek nem ismerhetők fel a szerkeszthető szöveggé történő átalakításkor (OCR) A beolvasott színek eltérnek az eredeti színektől Miniatűr előkép esetén problémát okoz a beolvasási területet beállítása A lapolvasó nem olvassa be a dokumentum széleit Helyezze a dokumentumot a dokumentumasztal vízszintes és függőleges széleitől körülbelül 5 mm-re, így elkerülheti a kép levágását. a, b. A nem beolvasható, legfeljebb 5 mm-es terület Vissza az elejére Csak néhány pont jelenik meg a kép helyett Ellenőrizze, hogy a dokumentumot a beolvasandó felületével lefelé helyezte a lapolvasó dokumentumasztalára. Részletes tájékoztatás: Dokumentumok és fényképek elhelyezése. Ha Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) módban Black&White (Fekete-fehér) beállítással végzi a beolvasást, változtassa meg a Threshold (Küszöbérték) beállítást. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Vissza az elejére Egy sor pont mindig megjelenik a beolvasott képen Előfordulhat, hogy a dokumentumasztal vagy a fóliaegység ablaka poros vagy megkarcolódott. Tisztítsa meg a dokumentumasztalt és a fóliaegység ablakát A lapolvasó tisztítása című témakörben leírtak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
|  | Megjegyzés:
Ne fejtsen ki nyomást a dokumentumasztalra.
A külön beszerezhető Multi Photo Feeder használatakor szükség lehet a papírvezető cseréjére. Lásd: A papírvezető kicserélése. Vissza az elejére A kép egyenes vonalai görbék a beolvasott képen Ügyeljen arra, hogy a dokumentum teljesen egyenesen feküdjön a dokumentumasztalon. A vízszintes és függőleges vonalakat állítsa be dokumentumasztal szélével párhuzamosan. Vissza az elejére A kép torz vagy elmosódott Ügyeljen arra, hogy a dokumentum pontosan rásimuljon a dokumentumasztalra. Győződjön meg arról is, hogy a dokumentum nem gyűrött vagy hullámos.
|  | Figyelem:
Ne helyezzen súlyos tárgyat a dokumentumasztalra.
Vigyázzon, hogy a beolvasás során ne mozdítsa meg a dokumentumot vagy a lapolvasót. Ügyeljen arra, hogy a lapolvasó stabil, sík felületen álljon. Válassza ki az EPSON Scan program Professional Mode (Professzionális mód) ablakában az Unsharp Mask Filter (Kontúrélesítési szűrő) lehetőséget. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Módosítsa az EPSON Scan program Professional Mode (Professzionális mód) ablakában az Auto Exposure (Automatikus expozíció) beállítás értékét. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Kiválaszthatja a Color Control (Színbeállítás) és a Continuous auto exposure (Folytonos automatikus expozíció) lehetőséget is a Configuration (Konfiguráció) ablakban, vagy pedig az Auto Exposure (Automatikus expozíció) beállítás alapértelmezett értékre állításához lépjen a Color (Szín) lapra, és kattintson a Recommended Value (Ajánlott érték) gombra. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Növelje meg a Resolution (Felbontás) beállítás értékét. Útmutató: A beolvasási felbontás kiválasztása. Vissza az elejére A színek foltosak vagy torzulnak a kép szélén Ha a dokumentum túl vastag vagy a szélei hullámosak, fedje le papírral a dokumentum széleit, hogy a beolvasáskor eltakarja a beszűrődő fényt. Vissza az elejére A beolvasott kép túl sötét Módosítsa a Display Gamma (Képernyő gamma) beállítást a kimeneti eszköznek (monitornak vagy nyomtatónak) megfelelően az EPSON Scan program Configuration (Konfiguráció) párbeszédpanelén. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Módosítsa az EPSON Scan program Professional Mode (Professzionális mód) ablakában az Auto Exposure (Automatikus expozíció) beállítás értékét. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Kiválaszthatja a Color Control (Színbeállítás) és a Continuous auto exposure (Folytonos automatikus expozíció) lehetőséget is a Configuration (Konfiguráció) ablakban, vagy pedig az Auto Exposure (Automatikus expozíció) beállítás alapértelmezett értékre állításához lépjen a Color (Szín) lapra, és kattintson a Recommended Value (Ajánlott érték) gombra. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Ellenőrizze az EPSON Scan program Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) módjában a Brightness (Fényerő) beállítását (lásd az EPSON Scan súgójában), vagy állítsa be a fényerőt a Professional (Professzionális) mód Histogram (Hisztogram) lehetőségének segítségével (lásd az EPSON Scan súgójában). Ellenőrizze a számítógép-monitor fényerejének és kontrasztjának beállítását. Vissza az elejére Az eredeti hátulján lévő kép látszik a beolvasott képen Ha az eredeti dokumentumot vékony papírra nyomtatták, előfordulhat, hogy a hátulján lévő kép látható a lapolvasó számára, és a beolvasott képen is megjelenik. Tegyen fekete papírt az eredeti hátoldalára, és próbája meg így elvégezni a beolvasást. Győződjön meg arról is, hogy a Document Type (Dokumentumtípus) és az Image Type (Képtípus) beállítás értéke megfelel az eredetinek. Részletes tájékoztatás: Alapvető beállítások kiválasztása. Vissza az elejére Moiré (keresztvonalkás) mintázat látszik a beolvasott képen A moiré olyan átlósan vonalkázott mintázat, ami nyomtatott dokumentumok beolvasott képén jelenhet meg. Ezt a problémát interferencia okozza, amely abból származik, hogy a lapolvasó képpontjai és az eredeti rácsrabontás rácspontjai nem pontosan fedik egymást.
Eredeti kép | Rácshiba-eltávolító szűrővel
Jelölje be az EPSON Scan program Home (Otthoni) vagy a Professional (Professzionális) mód ablakában a Descreening Filter (Rácshiba-eltávolító szűrő) jelölőnégyzetet. Professional (Professzionális) módban állítsa a dokumentumnak megfelelő értékre a Descreening Filter (Rácshiba-eltávolító szűrő) beállítás Screen Ruling (Képernyőrácsozás) értékét, és törölje a jelet az Unsharp Mask Filter (Kontúrélesítési szűrő) négyzetből. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Válasszon alacsonyabb Resolution (Felbontás) értéket. Útmutató: A beolvasási felbontás kiválasztása.
| Megjegyzés:
Film vagy fekete-fehér képek beolvasásakor, illetve 601 dpi-nél nagyobb felbontás használata esetén nem távolíthatja el a moiré mintázatot.
Vissza az elejére A karakterek nem ismerhetők fel a szerkeszthető szöveggé történő átalakításkor (OCR) Ügyeljen arra, hogy a dokumentum teljesen egyenesen feküdjön a dokumentumasztalon. A vízszintes és függőleges vonalakat állítsa be dokumentumasztal szélével párhuzamosan. Home (Otthoni) módban az Image Type (Képtípus) beállításaként válassza a Black&White (Fekete-fehér) értéket. Professional (Professzionális) módban válassza a B&W (Fekete-fehér) beállításnál a None (Nincs) lehetőséget. Ezután módosítsa a Threshold (Küszöbérték) beállítást. Útmutató: A beolvasott dokumentumok átalakítása szerkeszthető szöveggé. Olvassa el a használt OCR-szoftverhez tartozó kézikönyvet, amely ismerteti, hogy milyen beállítások módosíthatók az OCR-szoftverben. Vissza az elejére A beolvasott színek eltérnek az eredeti színektől Módosítsa az Image Type (Képtípus) beállítást az EPSON Scan program Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) módjában. Útmutató: Alapvető beállítások kiválasztása. Próbálkozzon a képtípus-beállítás és az alábbiakban ismertetett lehetőségek különféle kombinációival. Módosítsa a Display Gamma (Képernyő gamma) beállítást a kimeneti eszköznek (monitornak vagy nyomtatónak) megfelelően az EPSON Scan program Configuration (Konfiguráció) párbeszédpanelén. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Módosítsa az EPSON Scan program Professional (Professzionális) módjában az Auto Exposure (Automatikus expozíció) beállítás értékét. Próbálkozzon eltérő Tone Correction (Árnyalatkorrekció) beállítással is. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása. Próbálja meg kiválasztani a konfigurációs párbeszédpanelen a következő lehetőségeket: Color Control (Színbeállítás), Continuous auto exposure (Folytonos automatikus expozíció) és Recommended Value (Ajánlott érték) (a Szín lapon). Próbálja meg kikapcsolni a Fast Preview (Gyors előkép) beállítást. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Ellenőrizze a számítógép, a képernyőadapter és a szoftver színmegfeleltetési képességeit. Vannak olyan számítógépek, amelyek módosíthatják a képernyőn megjelenő színpalettát. További tájékoztatást a szoftver és a számítógép kézikönyve tartalmaz. Használja a számítógép színmegfeleltetési rendszerét: ICM (Windows rendszerben) vagy ColorSync® (Macintosh rendszerben). Windows rendszerben használjon a monitornak megfelelő színprofilt, hogy javítsa a képernyőn a színmegfeleltetést. (A pontos színmegfeleltetés rendkívül nehéz. A szoftver és a monitor dokumentációja tartalmaz további információt a színmegfeleltetésről és a kalibrációról.) A kinyomtatott színek sohasem felelnek meg pontosan a képernyőn megjelenő színeknek, mert a nyomtatók és a monitorok más színrendszert használnak: a monitorok az RGB (piros, zöld, kék) rendszert, míg a nyomtatók jellemzően a CMYK (cyan, magenta, yellow, black (ciánkék, bíbor, sárga, fekete)) rendszert. Vissza az elejére Miniatűr előkép esetén problémát okoz a beolvasási terület beállítása Hozzon létre kijelölő keretet vagy állítsa be megfelelően a meglévőt a beolvasni kívánt terület kijelöléséhez. További tudnivalók: A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel. Állítsa be a Configuration (Konfiguráció) ablakban a Thumbnail Cropping Area (Miniatűrök körülvágási területe) csúszka segítségével a miniatűrök körülvágási területét. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Váltson át a Normal (Normál) előképtípusra (ha elérhető), és tekintse meg újból a kép előképét. Útmutató: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás. Vissza az elejére |