Tárgymutató

A beolvasott kép átalakítása szerkeszthető szöveggé A beolvasott dokumentumok átalakítása szerkeszthető szöveggé A lapolvasó tisztítása A lapolvasó tisztítása ABBYY FineReader A beolvasott dokumentumok átalakítása szerkeszthető szöveggé Adagológomb (Perfection 3590) filmelakadás megszüntetése Filmelakadás az Auto Film Loader egységben hely A Perfection 3590 Photo modell részei Attach to Email program Közvetlen beolvasás e-mailbe Áttekintések EPSON Creativity Suite Az EPSON Creativity Suite programcsomag használata EPSON Scan Az EPSON Scan program használata EPSON Scan üzemmódjai Az EPSON Scan program üzemmódjainak áttekintése EPSON Scan üzemmódjai (film/diák) Az EPSON Scan program üzemmódjainak áttekintése lapolvasószoftver A rendelkezésre álló beolvasási módok Auto Film Loader (Perfection 3590) film behelyezése Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe film kiadatása Film kiadatása hely A Perfection 3590 Photo modell részei problémák Az Auto Film Loader egységgel kapcsolatos problémák (Perfection 3590 Photo) Az Epson elérhetősége Teendők az Epson megkeresése előtt Beállítások kiválasztás az EPSON Scan programban Az EPSON Scan beállításainak kiválasztása kiválasztás az EPSON Scan programban (film/diák) Az EPSON Scan beállításainak kiválasztása Beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák A beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák Cél mérete kiválasztás A beolvasási méret kiválasztása kiválasztás (film/diák) A beolvasási méret kiválasztása Copy (Másolás) gomb funkció Gombok hely A lapolvasó részei program hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz Diák behelyezés a tartóba (Perfection 3490) Diák behelyezése a diatartóba behelyezés a tartóba (Perfection 3590) Dia behelyezése a diatartóba beolvasás és küldés e-mailben Közvetlen beolvasás e-mailbe másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata pornyomok eltávolítása Pornyomok eltávolítása filmről és diáról problémák, beolvasás Film- és diabeolvasási problémák ráhelyezés a lapolvasóra Film és diák elhelyezése (Perfection 3490 Photo) Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo) színhelyreállítás Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén Diatartó (Perfection 3590) diák behelyezése Dia behelyezése a diatartóba tárolás A diatartó tárolása Dokumentumok és fényképek beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével Beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével beolvasás és küldés e-mailben Közvetlen beolvasás e-mailbe betöltés a Multi Photo Feeder adagolóba Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata nagyméretű Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése ráhelyezés a lapolvasóra Dokumentumok és fényképek elhelyezése specifikációk a Multi Photo Feeder használatához Fénykép- és névjegykártya-specifikációk színhelyreállítás Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén vastag Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése Dokumentumpárna eltávolítás (Perfection 3490) A dokumentumpárna eltávolítása eltávolítás (Perfection 3590) A dokumentumpárna eltávolítása visszahelyezés (Perfection 3490) A dokumentumpárna visszahelyezése visszahelyezés (Perfection 3590) A dokumentumpárna visszahelyezése Egyenáramú csatlakozónyílás A lapolvasó részei Eject (Kiadás) gomb (Perfection 3590) használat Film kiadatása hely A Perfection 3590 Photo modell részei Előképkészítés Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás Előképkészítés (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás E-mail, beolvasás Közvetlen beolvasás e-mailbe EPSON Copy Utility A lapolvasó fénymásolóként történő használata EPSON Creativity Suite áttekintés Az EPSON Creativity Suite programcsomag használata beolvasás Beolvasás indítása az EPSON Creativity Suite programcsomaggal beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása az EPSON Creativity Suite programcsomaggal beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése beolvasás és küldés e-mailben Közvetlen beolvasás e-mailbe eltávolítás Az EPSON Creativity Suite programcsomag eltávolítása másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata EPSON Scan alapvető beállítások Alapvető beállítások kiválasztása alapvető beállítások (film/diák) Alapvető beállítások kiválasztása áttekintés Az EPSON Scan program használata beállítások kiválasztása Az EPSON Scan beállításainak kiválasztása beállítások kiválasztása (film/diák) Az EPSON Scan beállításainak kiválasztása beolvasás Beolvasás indítása az EPSON Scan programmal beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása az EPSON Scan programmal beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése beolvasási méret A beolvasási méret kiválasztása beolvasási méret (film/diák) A beolvasási méret kiválasztása beolvasási mód megváltoztatása A beolvasási mód megváltoztatása beolvasási mód megváltoztatása (film/diák) A beolvasási mód megváltoztatása beolvasási terület Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás beolvasási terület (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás eltávolítás Az EPSON Scan eltávolítása felbontás A beolvasási felbontás kiválasztása felbontás (film/diák) A beolvasási felbontás kiválasztása Full Auto (Automatikus) mód, használat A Full Auto (Automatikus) mód használata Full Auto (Automatikus) mód, használat (film/diák) A Full Auto (Automatikus) mód használata képbeállítások A szín- és egyéb képbeállítások módosítása képbeállítások (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása kijelölő keret A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel kijelölő keret (film/diák) A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel problémák A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák szín, beállítás A szín- és egyéb képbeállítások módosítása szín, beállítás (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása üzemmódok, áttekintés Az EPSON Scan program üzemmódjainak áttekintése üzemmódok, áttekintés (film/diák) Az EPSON Scan program üzemmódjainak áttekintése Fájlmentési beállítások kiválasztás Fájlmentési beállítások kiválasztása kiválasztás (film/diák) Fájlmentési beállítások kiválasztása Fájlok beolvasás Fájlmentési beállítások kiválasztása beolvasás (film/diák) Fájlmentési beállítások kiválasztása Felbontás kiválasztás A beolvasási felbontás kiválasztása kiválasztás (film/diák) A beolvasási felbontás kiválasztása Fénycső, csere A lapolvasó fénycsövének kicserélése Fényképek és dokumentumok beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével Beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével beolvasás és küldés e-mailben Közvetlen beolvasás e-mailbe betöltés a Multi Photo Feeder adagolóba Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba betöltési problémák A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagolóval kapcsolatos problémák másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata nagyméretű Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése ráhelyezés a lapolvasóra Dokumentumok és fényképek elhelyezése specifikációk a Multi Photo Feeder használatához Fénykép- és névjegykártya-specifikációk színhelyreállítás Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén vastag Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése Film behelyezés a tartóba (Perfection 3490) Film behelyezése a filmtartóba behelyezés az Auto Film Loader egységbe (Perfection 3590) Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe beolvasás és küldés e-mailben Közvetlen beolvasás e-mailbe elakadás, megszüntetés (Perfection 3590) Filmelakadás az Auto Film Loader egységben kiadatás (Perfection 3590) Film kiadatása másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata pornyomok eltávolítása Pornyomok eltávolítása filmről és diáról problémák, Auto Film Loader (Perfection 3590) Az Auto Film Loader egységgel kapcsolatos problémák (Perfection 3590 Photo) problémák, beolvasás Film- és diabeolvasási problémák ráhelyezés a lapolvasóra Film és diák elhelyezése (Perfection 3490 Photo) Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo) színhelyreállítás Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén Filmtartó (3490) tárolás A filmtartó tárolása Filmtartó (Perfection 3490) diák behelyezése Diák behelyezése a diatartóba film behelyezése Film behelyezése a filmtartóba Filmút fedele (Perfection 3590) filmelakadás megszüntetése Filmelakadás az Auto Film Loader egységben hely A Perfection 3590 Photo modell részei Filmvezető (Perfection 3590) használat Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe hely A Perfection 3590 Photo modell részei Fóliaegység ablaka (Perfection 3590) A Perfection 3590 Photo modell részei Full Auto (Automatikus) mód beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése használat A Full Auto (Automatikus) mód használata használat (film/diák) A Full Auto (Automatikus) mód használata Gombok, lapolvasó beolvasás Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival funkció Gombok hely A lapolvasó részei programok hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz Hálózati adapter műszaki adatai A lapolvasó műszaki adatai Hibák, lapolvasó A lapolvasó jelzőfénye által jelzett problémák Home (Otthoni) mód alapvető beállítások Alapvető beállítások kiválasztása alapvető beállítások (film/diák) Alapvető beállítások kiválasztása beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése beolvasási méret A beolvasási méret kiválasztása beolvasási méret (film/diák) A beolvasási méret kiválasztása beolvasási terület Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás beolvasási terület (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás felbontás A beolvasási felbontás kiválasztása felbontás (film/diák) A beolvasási felbontás kiválasztása képbeállítások A szín- és egyéb képbeállítások módosítása képbeállítások (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása kijelölő keret, beállítás A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel kijelölő keret, beállítás (film/diák) A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel szín, beállítás A szín- és egyéb képbeállítások módosítása szín, beállítás (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása Jelzőfény, lapolvasó állapot Jelzőfény hibajelzések A lapolvasó jelzőfénye által jelzett problémák Lapolvasó dokumentumok vagy fényképek elhelyezése Dokumentumok és fényképek elhelyezése fénycső cseréje A lapolvasó fénycsövének kicserélése film vagy diák elhelyezése Film és diák elhelyezése (Perfection 3490 Photo) Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo) másolás A lapolvasó fénymásolóként történő használata műszaki adatok A lapolvasó műszaki adatai nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése problémák A lapolvasóval kapcsolatos problémák rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények részek A lapolvasó részei A Perfection 3590 Photo modell részei részek, csak 3590 Photo A Perfection 3590 Photo modell részei Start (Indítás) jelzőfény Jelzőfény szállítás A lapolvasó szállítása szoftver áttekintése A rendelkezésre álló beolvasási módok tisztítás A lapolvasó tisztítása zár A lapolvasó részei Lapolvasógombok beolvasás Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival funkció Gombok hely A lapolvasó részei programok hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz Lapolvasószoftver áttekintés A rendelkezésre álló beolvasási módok beolvasás más programmal Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal beolvasás más programmal (film/diák) Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal eltávolítás A lapolvasószoftver eltávolítása lapolvasógomb hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz problémák A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Másolás lapolvasóval/nyomtatóval A lapolvasó fénymásolóként történő használata Mód, megváltoztatás A beolvasási mód megváltoztatása Mód, megváltoztatás (film/diák) A beolvasási mód megváltoztatása Multi Photo Feeder beolvasás Beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével eltávolítás A Multi Photo Feeder eltávolítása eredetik betöltése Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba figyelmeztetések Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba kicsomagolás A Multi Photo Feeder részei műszaki adatok A külön beszerezhető Multi Photo Feeder műszaki adatai papírvezető cseréje A papírvezető kicserélése problémák A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagolóval kapcsolatos problémák részek A Multi Photo Feeder részei telepítés A Multi Photo Feeder telepítése Műszaki adatok fényképek, Multi Photo Feeder Fénykép- és névjegykártya-specifikációk lapolvasó A lapolvasó műszaki adatai Multi Photo Feeder A külön beszerezhető Multi Photo Feeder műszaki adatai névjegykártyák, Multi Photo Feeder Fénykép- és névjegykártya-specifikációk Nagyméretű dokumentumok Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése Névjegykártyák beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével Beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével betöltés a Multi Photo Feeder adagolóba Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba problémák a Multi Photo Feeder adagolóba betöltés során A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagolóval kapcsolatos problémák specifikációk Fénykép- és névjegykártya-specifikációk Nyomtató, használat a lapolvasóval A lapolvasó fénymásolóként történő használata OCR (Optikai karakterfelismerés) A beolvasott dokumentumok átalakítása szerkeszthető szöveggé Operációs rendszer, frissítés A lapolvasószoftver eltávolítása OPTION (Kiegészítők) csatlakozó hely A lapolvasó részei kábel csatlakoztatása A Multi Photo Feeder telepítése kábel kihúzása A Multi Photo Feeder telepítése Papírvezető, Multi Photo Feeder A papírvezető kicserélése Photoshop Elements beolvasás Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése Por eltávolítása Pornyomok eltávolítása filmről és diáról Pornyomok eltávolítása filmről/diákról Pornyomok eltávolítása filmről és diáról Problémák, megoldás Auto Film Loader (Perfection 3590) Az Auto Film Loader egységgel kapcsolatos problémák (Perfection 3590 Photo) az Epson elérhetősége Teendők az Epson megkeresése előtt beolvasási minőség A beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák EPSON Scan A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák film vagy dia Film- és diabeolvasási problémák lapolvasó A lapolvasóval kapcsolatos problémák lapolvasószoftver A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák Multi Photo Feeder A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagolóval kapcsolatos problémák Professional (Professzionális) mód alapvető beállítások Alapvető beállítások kiválasztása alapvető beállítások (film/diák) Alapvető beállítások kiválasztása beolvasás befejezése A beolvasás befejezése beolvasás befejezése (film/diák) A beolvasás befejezése beolvasási méret A beolvasási méret kiválasztása beolvasási méret (film/diák) A beolvasási méret kiválasztása beolvasási terület Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás beolvasási terület (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás előképkészítés (film/diák) Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás felbontás A beolvasási felbontás kiválasztása felbontás (film/diák) A beolvasási felbontás kiválasztása képbeállítások A szín- és egyéb képbeállítások módosítása képbeállítások (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása kijelölő keret, beállítás A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel kijelölő keret, beállítás (film/diák) A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel szín, beállítás A szín- és egyéb képbeállítások módosítása szín, beállítás (film/diák) A szín- és egyéb képbeállítások módosítása Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Részek, lapolvasó A lapolvasó részei A Perfection 3590 Photo modell részei Részek, Multi Photo Feeder A Multi Photo Feeder részei Scan to E-mail (Beolvasás és küldés e-mailben) gomb funkció Gombok hely A lapolvasó részei program hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz Start (Indítás) gomb beolvasás Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival beolvasás (film/diák) Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival funkció Gombok hely A lapolvasó részei program hozzárendelése Programok hozzárendelése a lapolvasó gombjaihoz Start (Indítás) jelzőfény állapot Jelzőfény hibajelzések A lapolvasó jelzőfénye által jelzett problémák Súgó Epson Teendők az Epson megkeresése előtt Szállítás, lapolvasó A lapolvasó szállítása Szállítási zár A lapolvasó részei A lapolvasó szállítása Szerkeszthető szöveg, kép átalakítása A beolvasott dokumentumok átalakítása szerkeszthető szöveggé Szerviz Teendők az Epson megkeresése előtt Színhelyreállítás Színhelyreállítás fényképek, film és diák esetén Szoftver eltávolítása A lapolvasószoftver eltávolítása Tápkábel csatlakozója A lapolvasó részei Technikai támogatás Technikai támogatás webhely USB csatlakozó helye A lapolvasó részei műszaki adatok Interfészek problémák A lapolvasóval kapcsolatos problémák rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Vastag dokumentumok Nagyméretű vagy vastag dokumentumok elhelyezése Zár, lapolvasó A lapolvasó részei A lapolvasó szállítása