| Kezdőlap > Műszaki adatok A lapolvasó műszaki adatai Általános adatok Mechanikai adatok Elektromos adatok Környezeti adatok Interfészek Szabványok és minősítések
| Megjegyzés:
A műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.
Általános adatok
Lapolvasó típusa | Síkágyas, színes
Fotoelektromos készülék | Színes CCD sorérzékelő
Effektív képpontok száma | 27200 × 37400 képpont 3200 dpi esetén
Dokumentumméret | Fényvisszaverő: 216 × 297 mm, A4-es méret Átlátszó: Perfection 3490 Photo: 33 × 162 mm (35 mm-es film, egyszerre 4 képkocka, vagy három 35 mm-es dia) Perfection 3590 Photo: 29 × 44 mm (35 mm-es film, egyszerre 6 képkocka, vagy egy 35 mm-es dia)
Beolvasás felbontása | 3200 dpi (fő beolvasás) 6400 dpi a mikrolépéses eljárással (másodlagos beolvasás)
Kimeneti felbontás | 50–6400, 9600 és 12 800 dpi (50–6400 dpi 1 dpi-s lépésközzel)
Beolvasás sebessége [Fényvisszaverő] | Körülbelül 4,1 ms/sor 600 dpi esetén Körülbelül 14,5 ms/sor 3200 dpi esetén
Képek adatai | belső: 16 bit/képpont/szín külső: 16 bit/képpont/szín (legfeljebb)
Interfész | Egy USB 2.0 (nagysebességű) vagy USB 1.1 port
Fényforrás | Hideg fehér katódfénycső
Vissza az elejére Mechanikai adatok Perfection 3490 Photo
Méretek | Szélesség: 275 mm Mélység: 419 mm Magasság: 86 mm
Tömeg | Kb. 3,0 kg
Perfection 3590 Photo
Méretek | Szélesség: 275 mm Mélység: 419 mm Magasság: 86 mm
Tömeg | Kb. 3,2 kg
Vissza az elejére Elektromos adatok
| Megjegyzés:
A feszültségadatokat ellenőrizze a hálózati adapteren vagy a lapolvasó hátoldalán lévő címkén.
Lapolvasó
Bemeneti feszültség | 24,0 – 26,4 V egyenfeszültség
Névleges áramfelvétel | 1,4 A
Teljesítményfelvétel | Perfection 3490 Photo: 17,0 W (üzemi) 13,0 W (készenléti állapot) 4,5 W (alvó üzemmód) Perfection 3590 Photo: 19,0 W (üzemi) 13,0 W (készenléti állapot) 4,8 W (alvó üzemmód) A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagolóval: 24,0 W (üzemi) 20,0 W (készenléti állapot) 5,0 W (alvó üzemmód)
Hálózati adapter
| 100–120 V-os modell | 220–240 V-os modell
Névleges bemeneti feszültség | 100–120 V váltakozófeszültség | 220–240 V váltakozófeszültség
Névleges áramfelvétel | 1 A | 0,7 A
Névleges frekvencia | 50–60 Hz
Névleges kimeneti feszültség | 24,0 – 26,4 V egyenfeszültség
Névleges kimeneti áram | 1,4 A
Megfelel az ENERGY STAR® előírásnak Az EPSON mint ENERGY STAR® Partner biztosítja, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR ® hatékony energiafelhasználási előírásoknak. A nemzetközi ENERGY STAR® Office Equipment Program a számítástechnikai és irodai berendezéseket gyártó vállalatok között fennálló önkéntes partneri viszony, amelynek célja az energiatakarékos személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxkészülékek, fénymásolók és lapolvasók népszerűsítése az áramfejlesztés okozta levegőszennyezés csökkentése céljából. A kezdeményezésben részt vevő országok egységes szabványokat és emblémákat használnak. Vissza az elejére Környezeti adatok
| Megjegyzés:
A külön beszerezhető Multi Photo Feeder adagoló használata esetén a környezeti adatok A külön beszerezhető Multi Photo Feeder műszaki adatai című témakörben találhatók.
Hőmérséklet | Üzemi | 5–35˚C
Tárolási | -25–60˚C
Páratartalom | Üzemi | 10 – 80%, lecsapódás nélkül
Tárolási | 10 – 85%, lecsapódás nélkül
Üzemeltetési környezet | Szokványos irodai vagy otthoni környezet. Kerülje a lapolvasó használatát közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, erős fényforrás közelében vagy különösen poros viszonyok mellett.
Vissza az elejére Interfészek USB-interfész
Interfész típusa | Az Univerzális soros busz specifikáció 2.0-s változata
Elektronikai szabvány | Teljes sebességű mód (12 Mbit/s) és nagysebességű mód (480 Mbit/s) az Univerzális soros busz specifikáció 2.0-s változata szerint.
Csatlakozó típusa | Egy Type B port
OPTION (Kiegészítők) interfész
Csatlakozó típusa | 8 tűs Mini DIN
Kimeneti feszültség | 24,0 – 26,4 V vagy 4,75 – 5,25 V egyenfeszültség
Használható tartozékok | Multi Photo Feeder
Vissza az elejére Szabványok és minősítések Lapolvasó Amerikai modell:
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Európai modell:
89/336/EEC sz. EMC direktíva | EN 55022 B osztály EN 55024
Ausztrál modell:
EMC | AS/NZS CISPR22 Class B
Hálózati adapter Amerikai modell:
Biztonság | UL60950 CSA C22.2 No. 60950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CSA C108.8 Class B
Európai modell:
73/23/EEC sz. kisfeszültségű direktíva, 89/336/EEC sz. EMC direktíva | EN 60950 EN 55022 B osztály EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Ausztrál modell:
Biztonság | AS/NZS 3260 vagy AS/NZS 60950
EMC | AS/NZS 3548 Class B
Vissza az elejére |