| Kezdőlap > Speciális beolvasási feladatok Pornyomok eltávolítása filmről és diáról Az EPSON Scan program Dust Removal (Por eltávolítása) szolgáltatásának segítségével mintegy „megtisztíthatja” a filmet vagy a diákat a pornyomoktól a beolvasás során.
Eredeti kép | „Portalanított” kép
| Megjegyzés:
A filmről vagy a diákról beolvasás előtt gondosan távolítson el minden látható porszennyeződést.
A pornyomok EPSON Scan program segítségével történő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
| Helyezze az eredeti filmet vagy diá(ka)t a lapolvasóra. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Film és diák elhelyezése (Perfection 3490 Photo) Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo)
| Indítsa el az EPSON Scan programot. További útmutatást az alábbi témakörökben talál:
| Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival Beolvasás indítása az EPSON Scan programmal Beolvasás indítása az EPSON Creativity Suite programcsomaggal Beolvasás indítása más lapolvasóprogrammal
| Amikor megjelenik az EPSON Scan program ablaka, az éppen használt beolvasási üzemmódtól függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
| Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) mód: folytassa a 4. lépéssel. Full Auto (Automatikus) mód: kattintson a Customize (Testreszabás) gombra, majd jelölje be a Specify document type for Full Auto Mode (Dokumentumtípus megadása automatikus módhoz) jelölőnégyzetet, és ha szükséges, válassza a Film lehetőséget. Ezután jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. Folytassa a 9. lépéssel.
|  | Megjegyzés:
A Full Auto (Automatikus) mód használatáról további részleteket A Full Auto (Automatikus) mód használata című rész tartalmaz. Full Auto (Automatikus) módban kizárólag 35 mm-es színes filmet vagy diákat lehet beolvasni. Fekete-fehér film vagy diák beolvasásához válassza a Home (Otthoni) vagy a Professional (Professzionális) módot.
| Adja meg a film vagy a diák alapszintű beállításait, majd a képek felhasználási módjától függően adja meg a Destination (Cél) beállítás értékét. Útmutató: Alapvető beállítások kiválasztása.
| Kattintson a Preview (Előkép) gombra a képek előképének megtekintéséhez, majd jelölje ki a beolvasási területet. Útmutató: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás.
| Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
| Home (Otthoni) mód: Jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) jelölőnégyzetet. Professional (Professzionális) mód: Lefelé görgetve jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, és jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) jelölőnégyzetet. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a poreltávolítás hatékonyságát, kattintson a beállítás melletti + (Windows) vagy (Macintosh) gombra, és adja meg a kívánt beállítást a Level (Szint) listában.
Home (Otthoni) mód: Professional (Professzionális) mód:
|  | Megjegyzés:
A film vagy a diák képeken megjelenő felületi érdességének csökkentéséhez jelölje be a Grain Reduction (Szemcsézettség csökkentése) jelölőnégyzetet. Kattintson a beállítás melletti + (Windows) vagy (Macintosh) gombra, és ha szükséges, módosítsa a szemcsézettség csökkentésének hatékonyságát a Level (Szint) beállítás segítségével. A Dust Removal (Por eltávolítása) funkció hatása csak akkor jelenik meg a Preview (Előkép) ablakban, miután beolvasta a képet.
| Végezzen el minden további szükséges képmódosítást. Útmutató: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása.
| Adja meg a kép kívánt méretét. Útmutató: A beolvasási méret kiválasztása.
| A beolvasáshoz és a kép(ek)en lévő pornyomok eltávolításához kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
Az ezt követő műveletek attól függnek, hogy miként indította el az EPSON Scan programot. További tudnivalók: A beolvasás befejezése. |