Näyttöön tulee virhesanoma ja skanneri ei skannaa
USB 2.0 -yhteyttä käyttävissä Windows XP Home Edition-, XP Professional- tai 2000 Professional -käyttöjärjestelmissä skanneri voi lopettaa skannauksen ja näyttöön voi tulostua sanoma "Skannerin yhteysongelma. Varmista, että virta on kytketty, laite on liitetty oikein ja että skannausvaihtoehto on valittu. Jos käytät SCSI-yhteyttä, käynnistä tietokoneesi uudelleen.".
Asenna tällöin korjaustiedosto seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Varmista, että skanneri on liitetty tietokoneeseen oikein ja että skanneriin on kytketty virta. Varmista, että kaikki tarpeettomat sovellukset on suljettu.
2. Aseta skanneriohjelmiston asennus-CD CD-ROM-asemaan. Jos asennusohjelma käynnistyy automaattisesti, valitse Lopeta.
3. Windows XP -käyttäjille:
   Valitse käynnistä, Oma tietokone ja valitse sitten EPSON. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa.
   Windows 2000 -käyttäjille:
   Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta, valitse EPSON ja valitse sitten Tiedosto-valikosta Avaa.
4. Kaksoisnapsauta u2patch-kansion esuf52e.exe-tiedostoa.
5. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta korjaustiedoston asennuksen jälkeen ja liitä se uudelleen samaan porttiin.

Huomautus:
Jos muutat USB-portin, korjaustiedosto on asennettava uudelleen.
Copyright(C) 2005 Seiko Epson Corporation

NPDJZ-01149-01