| Kezdőlap > Problémamegoldás Film- és diabeolvasási problémák Nem sikerül filmet vagy diákat beolvasni Nem sikerül beolvasni a filmet Full Auto (Automatikus) módban vagy a miniatűr előképből A negatív film előképe furcsa Csíkos gyűrűk láthatók a beolvasott képen Egy vonal látható az előképen Nem sikerül filmet vagy diákat beolvasni Győződjön meg arról, hogy a dokumentumpárnát eltávolította a lapolvasó fedéléről. Lásd: A dokumentumpárna eltávolítása. Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó fedélkábele biztonságosan csatlakozik a lapolvasó OPTION (Kiegészítők) csatlakozójához. Lásd: A dokumentumpárna eltávolítása. Győződjön meg arról, hogy Home (Otthoni) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus), illetve Professional (Professzionális) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus) és a Film Type (Filmtípus) értéke a film vagy a dia típusának megfelelően lett beállítva. Útmutató: Alapvető beállítások kiválasztása. Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte el a filmet vagy a diákat a lapolvasón. További útmutatást az alábbi témakörökben talál: Perfection 3490 Photo: Film behelyezése a filmtartóba vagy Diák behelyezése a diatartóba Perfection 3590 Photo: Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe vagy Dia behelyezése a diatartóba Vissza az elejére Nem sikerül beolvasni a filmet Full Auto (Automatikus) módban vagy a miniatűr előképből Előfordulhat, hogy az EPSON Scan nem képes észlelni a képeket, levágja a képek szélét, vagy nem a kívánt módon csoportosítja őket. Ez akkor fordulhat elő, ha a képek az itt felsorolt jellegűek: Sötét hátterű képek Fényes hátterű képek Színes negatív, amelynek nagyon világos vagy nagyon sötét az alapszíne (háttere) Egyszerre beolvasott panoráma és normál méretű képek
| Megjegyzés:
Full Auto (Automatikus) módban kizárólag 35 mm-es színes negatívot és diákat lehet beolvasni. Fekete-fehér film vagy diák beolvasásához válassza a Home (Otthoni) vagy a Professional (Professzionális) módot.
Próbálkozzon az alábbi megoldásokkal. Ügyeljen arra, hogy a film megfelelően legyen elhelyezve a filmtartóban, és a filmtartó megfelelően legyen a dokumentumasztalra helyezve. Útmutató a Perfection 3490 Photo modellhez: Film behelyezése a filmtartóba. Útmutató a Perfection 3590 Photo modellhez: Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe. Győződjön meg arról, hogy a filmtartó hátulján lévő fehér címkék és a környező területek nem karcosak, porosak, illetve semmilyen módon nincsenek letakarva. Ha ezeket a területeket valami letakarja, előfordulhat, hogy a lapolvasó nem képes felismerni a filmet vagy a diákat Full Auto (Automatikus) módban. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg elvégezni a beolvasást Home (Otthoni) vagy Professional (Professzionális) módban. Használja a Normal (Normál) előképet, és rajzoljon kijelölő keretet a beolvasandó területek köré. Útmutató: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás. Állítsa be a Configuration (Konfiguráció) ablakban a Thumbnail Cropping Area (Miniatűrök körülvágási területe) csúszka segítségével a miniatűrök körülvágási területét. Részletes tájékoztatást az EPSON Scan súgójában talál. Ügyeljen arra, hogy film beolvasásakor le legyen véve a dokumentumpárna. További útmutatást az alábbi témakörökben talál: Perfection 3490 Photo: A dokumentumpárna eltávolítása Perfection 3590 Photo: A dokumentumpárna eltávolítása Győződjön meg arról, hogy Home (Otthoni) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus), illetve Professional (Professzionális) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus) és a Film Type (Filmtípus) értéke a film vagy a dia típusának megfelelően lett beállítva. Útmutató: Alapvető beállítások kiválasztása. Ha a dia beolvasását Perfection 3590 Photo lapolvasóval végzi, győződjön meg arról, hogy a 35 mm-es diát megfelelően helyezte be a diatartóba. Útmutató: Dia behelyezése a diatartóba. Vissza az elejére A negatív film előképe furcsa Győződjön meg arról, hogy Home (Otthoni) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus), illetve Professional (Professzionális) mód esetén a Document Type (Dokumentumtípus) és a Film Type (Filmtípus) értéke a film típusának megfelelően lett beállítva. Útmutató: Alapvető beállítások kiválasztása. Normal (Normál) előkép esetén a film körüli sötét területet és a filmtartó keretét fehérnek érzékeli a szoftver. Ezért módosul az expozíció, ami viszont sötétebb beolvasott képet eredményez. Rajzoljon kijelölő keretet a kép beolvasni kívánt területére a Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás című részben leírtak szerint. Ezután kattintson a Zoom (Nagyítás) gombra a terület előképének megtekintéséhez. Tekintse meg a képeket Thumbnail (Miniatűr) előképpel is. Az előkép típusának átváltásával kapcsolatos útmutatót olvassa el a Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás című részben. Vissza az elejére Csíkos gyűrűk láthatók a beolvasott képen Newton-gyűrűnek az átlátszó anyagok beolvasott képén megjelenő kör alakú csíkozott mintát nevezzük. Ez a jelenség olyankor fordul elő, amikor hullámos a film. Helyezze be a filmet az alapoldalával felfelé, és olvassa be a Thumbnail (Miniatűr) előképet. Eztán tükrözze az előképet a Preview (Előkép) ablakban lévő (tükrözés) ikon segítségével. Útmutató: Beolvasási terület – előkép megjelenítése és módosítás. Vissza az elejére Egy vonal látható az előképen Előfordulhat, hogy a dokumentumasztal vagy a fóliaegység ablaka poros vagy megkarcolódott. Tisztítsa meg a dokumentumasztalt és a fóliaegység ablakát A lapolvasó tisztítása című témakörben leírtak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Vissza az elejére |