| Kezdőlap > Műszaki adatok A külön beszerezhető Multi Photo Feeder műszaki adatai Általános adatok Elektromos adatok Környezeti adatok Megbízhatóság Mechanikai adatok Szabványok és minősítések Általános adatok
Termékkód | B81377*
Papírbemenet | Betöltés nyomtatható felülettel lefelé
Papírkimenet | Kiadás nyomtatható felülettel lefelé
Papírkapacitás | 24 lap (az összvastagság legfeljebb 6 mm lehet)
Papírtípusok | Fotópapírok (4" × 6", 3" × 5"), kisméretű fotópapír (2,25" × 3,25"), névjegykártya, levelezőlap
Vissza az elejére Elektromos adatok
Névleges bemeneti feszültség | 24 V ±10%, 5 V ±10% egyenfeszültség
Névleges áramfelvétel | 24 V: 0,65 A 5 V: 0,2 A
Vissza az elejére Környezeti adatok
Hőmérséklet | Üzemi | 10–30˚C
Tárolási | -20–60˚C
Páratartalom | Üzemi | 20 – 80%, lecsapódás nélkül
Tárolási | 10 – 85%, lecsapódás nélkül
Vissza az elejére Megbízhatóság
Nyomtatható lapok száma (betöltési/kiadási MCBF) | 10 000
Mozdulatok száma (tálca fel- és leviteli MCBF) | 500
Vissza az elejére Mechanikai adatok
Méretek | Szélesség: 231 mm Mélység: 401 mm Magasság: 52 mm
Tömeg | Kb. 1,7 kg
Vissza az elejére Szabványok és minősítések
Biztonság/EMC | EN55022 (CISPR Pub22) Class B, EN55024 (CE) Part 15 Subpart B Class B AS/NZS 3584 Class B (Australia EMC, C-tick)
Vissza az elejére |