Wyświetla się komunikat o błędzie i skanowanie jest przerywane
W środowisku systemu Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows 2000 Professional, w którym wykorzystywane jest połączenie USB 2.0, skanowanie może zostać przerwane i może być wyświetlony następujący komunikat:
„Nie można poprawnie komunikować się ze skanerem. Upewnij się, że skaner jest włączony, poprawnie podłączony i poprawnie skonfigurowany do skanowania. Jeżeli korzystasz z połączenia SCSI, uruchom ponownie komputer.”
W takim przypadku należy wykonać następujące kroki, aby zainstalować poprawkę.

1. Upewnij się, że skaner jest poprawnie podłączony do komputera i jest włączony. Upewnij się, że zbędne aplikacje są zamknięte.
2. Włóż dysk CD z oprogramowaniem skanera do stacji dysków CD-ROM. Jeżeli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij przycisk Zakończ.
3. W systemie Windows XP:
   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Mój komputer, a następnie wybierz polecenie EPSON. Wybierz polecenie Otwórz z menu Plik.
   W systemie Windows 2000:
   Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, wybierz polecenie EPSON, a następnie wybierz polecenie Otwórz z menu Plik.
4. Kliknij dwukrotnie plik esuf52e.exe w folderze u2patch.
5. Po zainstalowaniu poprawki należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie ponownie podłączyć kabel do tego samego portu.

Uwaga:
W przypadku zmiany portów USB będzie konieczna ponowna instalacja poprawki.
Copyright(C) 2005 Seiko Epson Corporation

NPDJZ-01149-01