| Kezdőlap > Problémamegoldás A lapolvasó jelzőfénye által jelzett problémák Amennyiben hiba történik, a lapolvasó működése megszakad, és a Start (Indítás) jelzőfény pirosan kezd villogni. Ez a következő problémák egyikét jelezheti: A lapolvasó nem csatlakozik megfelelően a számítógéphez, vagy a szoftver nincs megfelelően telepítve. A lapolvasószoftver telepítésével és a lapolvasó számítógéphez csatlakoztatásával kapcsolatos útmutatást lásd a készülékhez kapott „Itt kezdje!” lapon. A szállítási zár lezárt állásban van. Csúsztassa a zárat nyitott állásba. A lapolvasófedél kábele vagy a külön beszerezhető Multi Photo Feeder kábele nem csatlakozik megfelelően a lapolvasó OPTION (Kiegészítők) csatlakozójához. Csatlakoztassa a kábelt a csatlakozóba. A Perfection 3590 Photo modell esetén előfordulhat, hogy a film elakadt az Auto Film Loader egységben. Az elakadás megszüntetéséhez olvassa el a Filmelakadás az Auto Film Loader egységben című részt. Miután kipróbálta a fenti lehetőségeket, húzza ki a lapolvasó tápkábelét a konnektorból a készülék kikapcsolásához, majd dugja vissza. Amennyiben a Start (Indítás) jelzőfény továbbra is villog: Előfordulhat, hogy a lapolvasó meghibásodott. Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a lapolvasó fénycsövét. Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott berendezés hibásodott meg. Forduljon a forgalmazóhoz vagy az EPSON ügyfélszolgálatához. Részletes tájékoztatás: Az ügyfélszolgálat elérhetősége. |