| Kezdőlap > Az eredeti ráhelyezése a lapolvasóra Film és diák elhelyezése (Perfection 3590 Photo) A dokumentumpárna eltávolítása Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe Dia behelyezése a diatartóba A diatartó tárolása A dokumentumpárna visszahelyezése A dokumentumpárna eltávolítása Filmek vagy diák beolvasásához távolítsa el a dokumentumpárnát a lapolvasó fedeléről.
| Győződjön meg arról, hogy a fedél kábele csatlakoztatva van a lapolvasó OPTION (Kiegészítők) csatlakozójához.
|  | Megjegyzés:
A fedél kábelének csatlakoztatása vagy kihúzása előtt kapcsolja ki a lapolvasót a tápkábel kihúzásával.
| Nyissa fel a lapolvasó fedelét, és a dokumentumpárnát óvatosan felfelé csúsztatva húzza ki a helyéről.
| A film vagy a diák behelyezése előtt törölje át puha ronggyal a fóliaegység ablakát és a dokumentumasztalt.
a. a fóliaegység ablaka További tudnivalók a beolvasandó filmek behelyezéséről: Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe. További tudnivalók a beolvasandó dia behelyezéséről: Dia behelyezése a diatartóba. Vissza az elejére Film behelyezése az Auto Film Loader egységbe A Perfection 3590 Photo típusú lapolvasó fedelén található az Auto Film Loader, melynek segítségével automatikusan betölthető a beolvasni kívánt film. Mielőtt betöltene egy filmet az Auto Film Loader egységbe, a film vagy a filmtartó károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a film megfelel az alábbi követelményeknek: A film száraz. A film nem infravörös film. A film 35 mm széles, és 74–232 mm hosszú. A film legalább 2, de legfeljebb 6 fényképet tartalmaz. A film széle nem sérült, és nincs rajta lyuk. A film nincs behajtva, meggyűrve, és nem fodros. A filmen nincsenek címkék. Ha van címke a filmen, de az a képet nem takarja, óvatosan vágja ki a címkét tartalmazó részt.
| Győződjön meg arról, hogy telepítve van az EPSON Scan program, és a számítógép be van kapcsolva.
| Győződjön meg arról, hogy eltávolította a dokumentumpárnát. Lásd: A dokumentumpárna eltávolítása.
| Hajtsa le a lapolvasó fedelét.
|  | Megjegyzés:
Mielőtt lehajtaná a fedelet, győződjön meg arról, hogy nincs semmi a dokumentumasztalon.
| Lenyomva, majd felengedve nyissa ki az Auto Film Loader fedelét.
| Hajtsa ki a fémből készült filmvezetőt, és nyomja le teljesen.
|  | Megjegyzés:
Az Auto Film Loader használatakor mindig nyissa fel a filmvezetőt, akármilyen rövid filmcsíkot is használ, nehogy elakadjon a film.
| Fényes oldalával lefelé helyezzen be egy filmet az Auto Film Loader egységbe. A filmen lévő képeknek és minden szövegnek fordított tükörképként kell megjelenniük a film felfelé néző oldalán. Lassan csúsztassa be a filmet az adagolóba, majd engedje el, amikor a lapolvasó megkezdi az automatikus betöltést.
|  | Megjegyzés:
Ha nem sikerül betölteni a filmet, hajlítgatással egyenesítse ki.
A film beolvasásához olvassa el a Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival című témakört.
| Figyelem:
A filmet a szélénél fogja meg óvatosan, vagy használjon kesztyűt, nehogy megsértse a filmet. Amikor a lapolvasó elkezdi betölteni a filmet, engedje el, nehogy a film elakadjon. Beolvasás közben ne érjen hozzá a filmhez, ne hajtsa le az Auto Film Loader fedelét, ne nyomja meg az Eject (Kiadás) gombot, és ne nyissa fel a lapolvasó fedelét. Ha az Auto Film Loader nem tölti be a filmet, várjon 10 másodpercet, majd próbálja meg újra. Ha a Start (Indítás) jelzőfény pirosan villog, előfordulhat, hogy elakadt a film. Részletes tájékoztatás: Filmelakadás az Auto Film Loader egységben.
A film kiadatásához olvassa el a Film kiadatása című részt. Film kiadatása Amikor befejezte a beolvasást, adassa ki a filmet az Auto Film Loader egységből.
| Nyomja meg az Eject (Kiadás) gombot.
| Távolítsa el a filmet, miután a Start (Indítás) jelzőfény világítani kezd.
|  | Megjegyzés:
Ne húzza ki a filmet. Várja meg, amíg a készülék automatikusan kiadja a filmet. A film kiadatása előtt ne kapcsolja ki a lapolvasót. Ha véletlenül mégis kikapcsolná, kapcsolja be újra, és nyomja meg az Eject (Kiadás) gombot.
| Hajtsa vissza a fém filmvezetőt, és zárja be az Auto Film Loader fedelét.
|  | Megjegyzés:
Ha a Start jelzőfény pirosan villog, előfordulhat, hogy elakadt a film. Részletes tájékoztatás: Filmelakadás az Auto Film Loader egységben.
Amikor befejezte a film beolvasását, helyezze vissza a dokumentumpárnát, mielőtt dokumentumokat vagy fényképeket olvasna be. Lásd: A dokumentumpárna visszahelyezése. Vissza az elejére Dia behelyezése a diatartóba Egyszerre egy 35 mm-es diát olvashat be a 35 mm-es diatartó segítségével.
| Megjegyzés:
A készülék negatív diák beolvasását nem támogatja.
| Helyezze a 35 mm-es diatartót a dokumentumasztalra. Győződjön meg arról, hogy a diatartón lévő “D” jelzéssel ellátott fül a lapolvasón található “D” jelű területhez illeszkedik.
|  | Megjegyzés:
Győződjön meg arról, hogy a diatartó hátulján lévő fehér címke és a környező területek nem karcosak, porosak, illetve semmilyen módon nincsenek letakarva. Ha ezeket a területeket valami letakarja, előfordulhat, hogy a lapolvasó nem képes felismerni a filmet Full Auto (Automatikus) módban.
| Fényes oldalával lefelé helyezze be a diát a diatartóba. A képnek fordított tükörképként kell megjelennie a dia felfelé néző oldalán. Fekvő tájolású dia esetén úgy helyezze be a diát, hogy a kép teteje balra nézzen. Álló tájolású dia esetén a kép tetejének a lapolvasó felső része felé kell néznie.
|  | Megjegyzés:
A diát ne úgy tegye be, hogy a hosszabbik oldala vízszintesen helyezkedjen el a diatartóban.
| Hajtsa le a lapolvasó fedelét.
A dia beolvasásához olvassa el a Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival című témakört. Amikor befejezte a diák beolvasását, tegye a helyére a diatartót, és helyezze vissza a dokumentumpárnát, mielőtt dokumentumokat vagy fényképeket olvasna be. Lásd: A diatartó tárolása és A dokumentumpárna visszahelyezése. Vissza az elejére A diatartó tárolása Amikor nem használja a diatartót, a lapolvasó fedelében tárolhatja.
| Nyissa fel a lapolvasó fedelét, és vegye le róla a dokumentumpárnát. Lásd: A dokumentumpárna eltávolítása.
| Csúsztassa be a diatartót a lapolvasó fedelébe.
Mindig helyezze vissza a dokumentumpárnát, mielőtt dokumentumokat vagy fényképeket olvasna be. Lásd: A dokumentumpárna visszahelyezése. Vissza az elejére A dokumentumpárna visszahelyezése A dokumentumpárnát a lapolvasó fedelén lévő hornyokba csúsztatva helyezze vissza. A fehér felületnek kell kifelé néznie. Vissza az elejére |