| Kezdőlap > Karbantartás A lapolvasó szállítása Mielőtt távolabbi helyre szállítaná vagy hosszabb időre eltenné a lapolvasót, a károsodás megelőzése érdekében le kell zárnia a lapolvasó kocsiját.
| Dugja be a lapolvasó tápkábelét a konnektorba, csatlakoztassa a számítógéphez, és várjon, amíg a kocsi alaphelyzetbe nem áll (a lapolvasónak a gombokat tartalmazó végére). Miközben a Start (Indítás) jelzőfény zölden világít, a lapolvasó kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
|  | Megjegyzés:
Ha a külön beszerezhető Multi Photo Feeder fel van szerelve, húzza ki a kábelét, és szerelje le a lapolvasóról. Helyezze a lapolvasó fedelét a készülékre, de ne csatlakoztassa a fedélkábelt.
| Ha a fedélkábel csatlakoztatva van, húzza ki.
| A kocsi rögzítéséhez zárja le a szállítási zárat. A zár rögzítéséhez állítsa a lapolvasót függőleges helyzetbe, és csúsztassa a zárat zárt állásba.
|  | Figyelem:
Ne fordítsa meg a lapolvasót, mivel ezzel kárt okozhat a készülékben.
| Tegye rá a lapolvasóra a csomagolóanyagokat, és helyezze vissza a készüléket az eredeti dobozába vagy hasonló dobozba, amelyben kényelmesen elfér.