| Kezdőlap > A külön beszerezhető Multi Photo Feeder használata Beolvasás a Multi Photo Feeder segítségével Beolvasás Home (Otthoni) módban Beolvasás Professional (Professzionális) módban
| Helyezzen legfeljebb 24 fényképet vagy névjegykártyát a Multi Photo Feeder adagolótálcájába. Ügyeljen arra, hogy a fényképek, illetve a névjegykártyák azonos méretűek legyenek. További tudnivalók: Fényképek és névjegykártyák betöltése a Multi Photo Feeder adagolóba.
| Indítsa el az EPSON Scan programot az alábbi módszerek egyikével:
| Beolvasás indítása a lapolvasó gombjaival Beolvasás indítása az EPSON Creativity Suite programcsomaggal Beolvasás indítása az EPSON Scan programmal Névjegykártyák beolvasása
| Az EPSON Scan program elindulása után az ablak jobb felső sarkában található legördülő lista segítségével válassza ki a kívánt beolvasási módot. További tudnivalók: A beolvasási mód megváltoztatása.
| Ha az alapértelmezett beállításokkal és előkép nélkül szeretne fényképeket vagy névjegykártyákat beolvasni, válassza a Full Auto Mode (Automatikus) üzemmódot, majd kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. Ha megjelenik a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak, olvassa el a Fájlmentési beállítások kiválasztása című részt. Ha egyéni beállításokkal és előkép nélkül szeretne fényképeket vagy névjegykártyákat beolvasni, válassza a Home Mode (Otthoni) üzemmódot. További tudnivalók: Beolvasás Home (Otthoni) módban. Ha egyenként, egyéni beállításokkal és előkép nélkül szeretne fényképeket vagy névjegykártyákat beolvasni, válassza a Professional Mode (Professzionális) üzemmódot. További tudnivalók: Beolvasás Professional (Professzionális) módban.
Beolvasás Home (Otthoni) módban
| Adja meg a Document Type (Dokumentumtípus) és az Image Type (Képtípus) beállítás értékét az alábbiak szerint:
Eredeti | Document Type (Dokumentumtípus) | Image Type (Képtípus)
Fénykép | Photograph (Fénykép) | Color (Színes) vagy Black&White (Fekete-fehér)
Névjegykártya | Text/Line Art (Szöveg/vonalrajz) | Color (Színes), Black&White (Fekete-fehér) vagy Grayscale (Szürkeárnyalatos)
| A Destination (Cél) mezőben kattintson a kívánt gombra attól függően, hogy miként szeretné felhasználni a beolvasott képeket:
| Screen/Web (Képernyő/web) – csak számítógép-képernyőn megjelenített vagy interneten közzétett képek esetén. Printer (Nyomtató) – nyomtatásra szánt képek vagy olyan névjegykártyák esetén, amelyeket szerkeszthető szöveggé szeretne átalakítani egy OCR (optikai karakterfelismerő) program segítségével. Other (Egyéb) – ha egy adott felbontást szeretne megadni egyéb célból.
| Ha a Destination (Cél) beállításnál a Screen/Web (Képernyő/web) vagy a Printer (Nyomtató) lehetőséget választotta, a program automatikusan megadja a Resolution (Felbontás) beállítás értékét. Ha az Other (Egyéb) lehetőséget választotta, kattintson a Resolution (Felbontás) lista melletti nyílra, és adja meg a beolvasás felbontásának képpont/hüvelykben kifejezett értékét. További útmutatás: A beolvasási felbontás kiválasztása.
| Az Image Adjustments (Képbeállítások) gombra kattintva egyéb beállításokat is módosíthat. További útmutatás: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. A program automatikusan beolvassa az adagolótálcában lévő összes fotót vagy névjegykártyát.
Ha megjelenik a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak, olvassa el a Fájlmentési beállítások kiválasztása című részt.
|  | Megjegyzés:
A Full Auto (Automatikus) és a Home (Otthoni) módban nem használható a Preview (Előkép) ablak. Ha minden fénykép vagy névjegykártya előképét szeretné egyenként megtekinteni, a beolvasást Professional (Professzionális) módban végezze. További tudnivalók: Beolvasás Professional (Professzionális) módban.
Vissza az elejére Beolvasás Professional (Professzionális) módban
| Győződjön meg arról, hogy a Document Source (Dokumentumforrás) listában az MPF lehetőség van kiválasztva.
| Adja meg az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) és az Image Type (Képtípus) beállítás értékét az alábbiak szerint:
Eredeti | Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) | Image Type (Képtípus)
Fénykép | Photo (Fénykép) | 24-bit Color (24 bites színes), 48-bit Color (48 bites színes), 8-bit Grayscale (8 bites szürkeárnyalatos) vagy 16-bit Grayscale (16 bites szürkeárnyalatos)
Névjegykártya | Document (Dokumentum) | A kártya stílusától függően bármi lehet. További tudnivalókat az Alapvető beállítások kiválasztása című témakör 2. lépésében talál.
| Kattintson a Preview (Előkép) gombra. Megjelenik a Preview (Előkép) ablak.
|  | Megjegyzés:
Ha a Multi Photo Feeder adagolóba betöltött fénykép vagy névjegykártya előképének elkészülte után 15 percig nem végez beolvasást, a lapolvasó automatikusan kiadja a dokumentumot, és alvó üzemmódba lép. Töltse be a kiadott fényképeket vagy névjegykártyákat a Multi Photo Feeder adagolóba, és a beolvasásukhoz kattintson ismét a Preview (Előkép) gombra. Ha nem szeretne előképet megjeleníteni minden egyes fényképről vagy névjegykártyáról, a beolvasást Full Auto (Automatikus) vagy Home (Otthoni) módban végezze (lásd: Beolvasás Home (Otthoni) módban).
| Kijelölő keret rajzolásával jelölje ki a fénykép vagy a névjegykártya azon részét, amelyet be szeretne olvasni. Ehhez húzza az egérmutatót a kívánt terület fölött a Preview (Előkép) ablakban. További tudnivalók: A beolvasási terület megadása kijelölő kerettel.
| Adja meg a szükséges képbeállításokat (Image Adjustments). (Ha szükséges, görgesse lefelé az EPSON Scan program főablakát.) További tudnivalók: A szín- és egyéb képbeállítások módosítása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. A beolvasott fénykép vagy névjegykártya a gyűjtőtálcára kerül, majd elkészül a következő előkép. Ha ezt nem kívánja beolvasni, a Preview (Előkép) gombra kattintva megjelenítheti a következő előképet.
Ha megjelenik a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak, olvassa el a Fájlmentési beállítások kiválasztása című részt.
| Ismételje meg a 4–6. lépést mindaddig, amíg az adagolótálcán lévő összes fényképet vagy névjegykártyát be nem olvasta.
| Az ezt követő műveletek attól függnek, hogy miként indította el az EPSON Scan programot. További tudnivalók: A beolvasás befejezése.
Vissza az elejére |